**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**на поставку на поставку наливных бесшовных покрытий пола для нужд филиала «Молодечненское управление буровых работ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году.**

1. Описание потребительский свойств: согласно файла задание на закупку наливных бесшовных покрытий пола.
2. Технические характеристики и требования: согласно файла задание на закупку наливных бесшовных покрытий пола.
3. Требования к гарантийному сроку: не менее 12 месяцев от даты поставки товара.
4. Дополнительные условия для заключения договора:

материалы должны быть новыми, не бывшим в употреблении, изготовленными не ранее 2022 года, наличие документов о качестве обязательно.

Сведения о начальной (максимальной) цене закупаемых товаров: 36579,36 белорусских рублей без НДС (43895,24 белорусских рублей с НДС 20%).

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Ед** | **Начальная (максимальная) цена договора на ЗД**  **(с учетом транспортных расходов),**  **бел. руб.** | | | |
| **Цена**  **б/НДС** | **Сумма**  **б/НДС** | **Сумма**  **НДС** | **Сумма с НДС** |
| **1** | **Грунт для наливного пола** | **238** | **кг** | **8,53** | **2559,21** | **511,84** | **3071,06** |
| **2** | **Слой выравнивающий наливного пола** | **4580** | **кг** | **3,74** | **28304,40** | **5660,88** | **33965,28** |
| **3** | **Слой финишный наливного пола** | **250** | **кг** | **23** | **5715,75** | **1143,15** | **6858,90** |
| **Итого стоимость в бел. руб.** | | | | | **36579,36** | **7315,87** | **43895,24** |

**Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемых товаров ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ и не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.**

Требования к техническим характеристикам:

1. Грунт для наливного пола "Цемезит УР Грунт"; не содержащий растворителей огрунтовочный состав; расход 0,6кг/м2; адгезия покрытия к огрунтованному основанию, не менее 2,0 Мпа.
2. Выравнивающий слой наливного пола "Цемезит УР35"; толщина слоя 5мм.; расход 11,5кг/м2; прочность на сжатие - 58Мпа; твердость по Шору - 8D ед.тв.; прочность на растяжение при изгибе - не менее 18,8 Мпа; ударная прочность - 5,3Дж/см2; истираемость - не более 0,19г/см2; адгезия к основанию 4,5Мпа; цвет - серый RAL7001.
3. Финишный слой наливного пола "Финишлак"; матовый представляет собой двух компонентный состав на основе водной дисперсии полиолов и алифатического полиизоционата; расход 0,65кг/м2.

В случае предложения аналогичных материалов, они должны иметь такие же технические характеристики, в том числе и расход, все компоненты должны быть выписаны и поставлены в таком же объеме, как указано в таблице №1, либо кратно упаковке с изменением объема в меньшую сторону.